\\ws002\Departamento_tecnico\DETALLES_CONSTRUCTIVOS\DETALLES_CONSTRUCTIVOS_WEB\6_TB-12\DWG\TB-12_RASTREL VENTILADO_VENTILATED BATTEN_ LITEAU VENTILÉ.dwg,Cumbrera,03/01/2023 11:23:22,dptotecnico,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 mm),1:1,
\\ws002\Departamento_tecnico\DETALLES_CONSTRUCTIVOS\DETALLES_CONSTRUCTIVOS_WEB\6_TB-12\DWG\TB-12_RASTREL VENTILADO_VENTILATED BATTEN_ LITEAU VENTILÉ.dwg,E. superior y horizontal,03/01/2023 11:23:35,dptotecnico,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 mm),1:1,
\\ws002\Departamento_tecnico\DETALLES_CONSTRUCTIVOS\DETALLES_CONSTRUCTIVOS_WEB\6_TB-12\DWG\TB-12_RASTREL VENTILADO_VENTILATED BATTEN_ LITEAU VENTILÉ.dwg,Laterales,03/01/2023 11:23:51,dptotecnico,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 mm),1:1,
\\ws002\Departamento_tecnico\DETALLES_CONSTRUCTIVOS\DETALLES_CONSTRUCTIVOS_WEB\6_TB-12\DWG\TB-12_RASTREL VENTILADO_VENTILATED BATTEN_ LITEAU VENTILÉ.dwg,C. monopendiente,03/01/2023 11:24:08,dptotecnico,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 mm),1:1,
\\ws002\Departamento_tecnico\DETALLES_CONSTRUCTIVOS\DETALLES_CONSTRUCTIVOS_WEB\6_TB-12\DWG\TB-12_RASTREL VENTILADO_VENTILATED BATTEN_ LITEAU VENTILÉ.dwg,RV,03/01/2023 11:24:36,dptotecnico,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 mm),1:1,
\\ws002\Departamento_tecnico\DETALLES_CONSTRUCTIVOS\DETALLES_CONSTRUCTIVOS_WEB\6_TB-12\DWG\TB-12_RASTREL VENTILADO_VENTILATED BATTEN_ LITEAU VENTILÉ.dwg,RV,03/01/2023 11:25:39,dptotecnico,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 mm),1:1,
\\ws002\Departamento_tecnico\DETALLES_CONSTRUCTIVOS\DETALLES_CONSTRUCTIVOS_WEB\6_TB-12\DWG\TB-12_RASTRELES MADERA_WOOD BATTENS_LITEAU EN BOIS.dwg,Alero,03/01/2023 11:31:19,dptotecnico,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 mm),1:1,
